|  |  |
| --- | --- |
| **POLAR** | **Код 306** |
| **JX-9001-1-B** | **JX-9001-1-B** |
|  |  |

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.