|  |  |
| --- | --- |
| **СИГНАЛ** | **Код 402 (167)** |
| **TLS3001T** | **TLS3001T** |
|  |  |

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.