|  |  |
| --- | --- |
| **SANYO** | **Код 115** |
| **1AV0U10B31200** | **1AV0U10B31200** |
|  |  |

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.