|  |  |
| --- | --- |
| **СИГНАЛ** | **Код 401 (268)** |
| **HD-105** | **HD-105** |
|  |  |

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.