|  |  |
| --- | --- |
| **STRONG** | **Код 406 (128)** |
| **SRT-4125** | **SRT-4125** |
|  |  |

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.