|  |  |
| --- | --- |
| **TELEFUNKEN** | **Код 121** |
| **TF-LED40S04T2S** | **TF-LED40S04T2S** |
|  |  |

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.